空气波压力治疗仪技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 1.立式，可同时使用两个六腔以上气囊。 | 　 |
| 2.触摸屏操作。 |  |  |  |
| 3.时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1分钟。 |
| 4.有生物波功能。 |  |  |
| 5.充气模式：充气模式不少于4种。 |  |
| 6.治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 |  |
| 7.极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3分钟。 |
| 8.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。  |  |
| 9.手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 |
| 10.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 |  |
| 11.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应≤70分贝。 |